연천 DMZ 피스브릭하우스(PEACE BRICK HOUSE) 건축설계 제안공고 지침서

Ⅰ. 사업개요

1. 사업의 목적

연천군 역사문화 및 자연환경을 상징하는 대표적인 장소인 벽돌공장을 기반으로 연천군 문화예술을 접목한 거점공간을 조성, 관광 자원화 함으로 지역재생 및 지역경제 활성화를 도모하고자 함.

2. 사업개요

가. 사업명 : 「연천 DMZ 피스브릭하우스(PEACE BRICK HOUSE)」 건축설계 제안공모

나. 사업위치 : 경기도 연천군 전곡읍 은대리 267-1 일원

다. 건축용도 : 문화 및 집회시설

라. 대지면적 : 18,040m2

마. 건축규모 : 지상2층

바. 연 면 적 : 4,719m2 (±5.00% 이내 조정가능) / 지상2층 이하

사. 사업지구 : 계획관리지역

아. 예정공사비 : 8,818,000,000원(VAT별도)

자. 설계용역비 : 494,960,000원(VAT별도)

차. 용역기간 : 착수일로부터 210일

Ⅱ. 설계공모 개요

1. 설계공모의 목적 및 방식

가. 공모 목적

연천의 지역경제 활성화를 위해 벽돌공장을 문화공간으로 재탄생시켜 관광자원의 활성화를 위한 지역문화 거점으로 자리 잡을 수 있도록 건축설계공모 시행

나. 공모방식 : 제안공모

설계공모운영지침(국토교통부 고시 제2014-345호) 제4조 및 제29조에 따라 연천 DMZ 피스브릭하우스(PEACE BRICK HOUSE) 건축을 위한 설계자의 경험 및 역량, 수행계획 및 방법 등을 심사하여 우수한 설계자를 선정할 수 있는‘제안공모’방식으로 추진함.

2. 설계공모 참가 자격

가. 본 공모는 대한민국 「건축사법」제23조의 규정에 따라 건축사사무소 개설신고를 한 건축사가 응모할 수 있다. 단, 국토교통부장관에게 신고한 외국의 건축사 면허 또는 자격을 가진 사람은 공동응모자로 참가 할 수 있다.(이 경우 대표자는 대한민국 건축사로 한정하며, 공동응모 협정서를 제출하여야 한다.)

나. 공동응모의 경우 총 2인(개인 또는 법인)까지 가능하며 공동참가자 중 1인을 대표자로 지정해야 한다.

다. 응모신청 등록일로부터 작품접수일 사이에 자격취소, 자격등록취소, 등록취소, 휴업, 폐업, 업무 정지 등 행정처분을 받은 상태에 있는 자는 설계공모에 응모할 수 없다.(공동응모자 포함)

라. 심사위원, 전문위원, 운영위원 등 공모관계자 및 그가 속한 조직의 직원과 가족은 설계공모에 응모할 수 없다.

마. 공모에 등록한 참가자는 다른 팀에 중복하여 등록할 수 없다.

바. 공동응모에 따른 책임과 권리사항은 대한민국의 법률 “국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률”, “건설기술진흥법 및 정부계약예규 등”의 관련규정에 따른다.(발주자가 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」의 적용을 받는 경우 관련 규정을 따른다.)

3. 설계공모 주요 일정

※ 상기 일정은 발주기관의 사정에 따라 변경될 수 있으며, 변경될 경우 경기문화재단 홈페이지에 별도 게시 예정임

주요일정		일자	비고
설계공모공고(제안공모)		2021. 06. 03.(목)
공모참가 등록 기간		2021. 06. 03.(목) ∼ 2021. 06. 22.(화) / 17:00 마감	20일 (http://naver.me/F0KVHXVL)
현장 설명회		2021. 06. 17.(목) / 15:00	※ 현장에서 실시
질의접수		2021. 06. 08.(화) ∼ 6. 25.(금)	(e-mail : arthouse@ggcf.or.kr 제출)
질의응답		2021. 07. 05.(월)	(e-mail 개별 통보)
작품접수 마감		2021. 08. 05.(목) 17:00 마감	총 64일 (제출처 : 대한건축사협회)
기술심사		2021. 08. 06.(금)
본심사	1차(서류심사)	2021. 08. 10.(화)	※ 1차 심사후 2차 심사 대상 개별 통보
	2차(발표심사)	2021. 08. 11.(수)	※ 대한건축사협회 회의실
당선작 및 입상작 발표		2021. 08. 12.(목)	※ 경기문화재단 홈페이지 공고

가. 공모전 관련 정보는 경기문화재단 홈페이지를 통해 다운로드 받을 수 있다.

나. 참가자는 공모전 기간 내 정기적으로 경기문화재단 홈페이지를 방문하여 공지나 알림 등을 확인해야 한다.

4. 참가등록

가. 참가자는 설계공모 공고이후 등록기간 내 등록을 하여야 한다.

나. 참가등록은 설계공모 참가등록 URL을 통해서 등록을 완료하여야 한다.(참가등록기간 종료일 17시까지 시간을 엄수하여야 한다.)

- 참가등록 기간 : 2021. 06. 03.(목) ∼ 2021. 06. 22.(화) / 17시

- 참가등록 URL : http://naver.me/F0KVHXVL

5. 질의접수 및 응답

가. 참가자는 설계공모와 관련한 내용을 질의접수 기간 내 e-mail을 통해 질의를 할 수 있으며 전화로는 질의를 받지 않는다.

나. 질의는 한글로 작성해야 하며 모든 질의에 대한 답변은 e-mail을 통해 개별로 통보한다.(모든 질의사항을 취합하여 모든 참가자에게 e-mail로 통보한다.)

다. 질의에 대한 답변은 설계공모 규정 또는 지침에 대한 추가 또는 수정으로 간주한다.

라. 메일 전송오류 등으로 내용을 확인할 수 없는 경우, 질의자의 인적사항 등 질의서상의 기재사항이 누락된 질의, 질의 내용이 설계공모 지침과 관련이 없는 사항에 대하여는 응답하지 아니할 수 있다.

※ 질의 접수 e-mail : arthouse@ggcf.or.kr

6. 현장 설명회

일 시	2021. 06. 17 / 15:00
장 소	사업대상지에서 실시 (사전신청)
• 설명회에서는 공모전의 배경과 목적, 심사주안점 등을 설명하고 사업대상지에 대해 설명한다.

7. 제공자료

가. 설계에 필요한 각종 자료는 제공자료 다운로드 URL을 통해서 다운 받을 수 있다.

※ 제공자료 다운로드 URL : https://url.kr/9yl842

나. 추가적인 자료가 제공될 경우 홈페이지를 통해 공지되며, 작품 제출 전 반드시 확인해야 한다.

다. 제공자료 목록

- 연천 DMZ 피스브릭하우스(PEACE BRICK HOUSE) 기본구상설계 설계설명서

- 조성 건축물 실측용역

- 연천 DMZ 피스브릭하우스(PEACE BRICK HOUSE) 안전진단/아카이브 자료

- 유네스코 지질공원 안내자료

- 도면 및 사진자료

8. 제안서 제출

가. 참가자(팀)는 제안서 접수 시 하나의 제안서만을 제출할 수 있다.

나. 제안서 제출 마감 시간 내에 모든 제출물이 접수되어야 제출이 인정된다.

다. 제안서 제출은 미리 공지된 장소로 제출 시간 내에 인편으로 제출한다.

라. 제안서에는 참가자의 신원을 알 수 있는 어떤 표기도 할 수 없으며 위반시 심사위원회에 보고된다.

마. 제안서는 아래의 장소에 인편으로 제출한다.

- 제출 일시 : 2021. 08. 05.(목) 17:00까지(당일에 한함)

- 제출 장소 : 서울특별시 서초구 효령로 317, 2층(대한건축사협회)

9. 주최자

본 건축설계공모의 주최자는 경기문화재단이다. 주최자는 본 설계공모를 위한 자금 조달의 책임을 지고, 관련된 모든 문제를 감독한다. 주최자는 심사위원회의 결정을 승인하고 설계공모의 결과물에 대한 후속 조치를 담당한다.

10. 설계공모 관리

주최자는 설계공모의 원활한 진행과 효율적 관리 등을 위해 다음과 같이 전문위원(PA)과 설계공모 관리팀을 지명한다. 설계공모 관리팀은 설계공모 일정과 규정을 준수하여 설계공모를 진행한다. 전문위원은 설계공모 참가자의 등록, 질의응답, 제안서 접수 등을 감독한다.

PA(Professional Advisor)	이명식, 동국대학교 건축학과 교수
설계공모관리	대한건축사협회

11. 기술심사

발주기관에서는 설계공모 규정 및 지침, 관련 법규 등에 기초하여 제안서의 위반사항에 대해서 판정하고 이를 보고서로 정리하여 전문위원과 심사위원회에 제출한다.

12. 심사위원회

설계공모 심사위원은 7인의 심사위원과 예비심사위원 2인으로 구성된다.

위원	박성준 / (주)건축사사무소 우리공간 대표이사
위원	박희찬 / 스튜디오히치 대표
위원	성우철 / 단국대학교 건축학부 교수
위원	이명재 / 한국교통대학교 건축학부 교수
위원	이명주 / 명지대학교 건축학부 교수
위원	이석권 / 강원대학교 건축학과 교수
위원	주 범 / 건국대학교 건축학부 교수
예비위원	신경선 / 건축사사무소 에스엔디아이 대표
예비위원	오준걸 / 서울과학기술대학교 건축학부 교수

가. 심사위원회는 심사위원 정수의 과반수 참석으로 개회하며, 심사위원장은 위원 중에서 호선한다. 심사위원장은 설계공모의 취지, 특성 및 주안점, 심사주안점, 발주처 요구사항 등에 대한 가이드라인을 제시하며, 설계공모 규정 및 심사위원들의 의견을 수렴하여 제안서의 세부심사방식 및 수상작 선정방식을 결정한다.

나. 심사위원회는 기술심사 검토의견에 대해 보고받고, 논의를 통해 평가에 반영한다.

다. 심사위원회는 제안서에 대한 토론과정을 가질 수 있으며 심사결과에 대한 보고서를 작성, 주최자에게 제출한다.

라. 심사위원회에 불참한 심사위원은 자격을 상실하고 예비심사위원이 그 자격을 승계한다.

마. 제출자 중 아래 사유에 해당하는 자의 제안서는 심사위원회의 결정에 따라 심사 진행과 관계없이 탈락시킬 수 있고 사후에 발견되더라도 심사위원회의 결정에 의해 수상을 취소할 수 있다.

1) 두 개 이상의 제안서를 제출한 경우

2) 작품의 익명성을 위반한 경우

3) 최종 심사결과 발표 이전에 제안서 등 작품을 공개한 경우

4) 기존에 공개된 타인 또는 본인의 작품을 표절한 것이라고 판단되는 작품을 제출했을 경우

5) 참가자격 규정에 근거해 자격이 없음이 밝혀졌을 경우

바. 제안서 제출작이 10개 이하일 경우 심사위원회는 협의에 의해 보상비 변경 없이 2~5위의 보상작품수를 변경할 수 있으며 이를 고지하여야 한다.

13. 심사

가. 심사는 기술심사와 본심사로 이루어진다. 본심사는 1차 심사와 2차 심사(발표평가)로 구분된다.

나. 1차 심사에서 제안서 작품제출 수가 6작품 이상일 경우, 5작품을 선정한다.

다. 1차 심사에서 제안서 작품제출 수가 5작품 이하일 경우, 3작품을 선정한다.

라. 단, 1차 심사 선정 작품의 수는 심사위원의 의견에 따라 조정할 수 있다.

마. 2차 심사 대상은 개별로 공지하며 각 팀당 2인까지 발표가 가능하다.

바. 2차 심사는 발표 7분, 질의응답 8분으로 총 15분 진행되며(변동될 경우 홈페이지를 통해 공지), 발표는 제출물 제출 시 제출한 자료로만 가능하다.

사. 발표 내용은 제출 작품 설명으로 한정하며, 참석하지 않을 경우 참가를 포기한 것으로 간주한다.

14. 수상작 선정

가. 심사결과는 심사종료 이후에 홈페이지에 게시하고 수상작에 한하여 개별 통지한다. 수상작에는 당선작과 기타입상작이 있으며 보상금은 다음과 같다.(당선작 설계비는 사업계획 확정 시 변경될 수 있음

1) 1위는 설계권(계획, 중간, 실시)을 부여하고, 2위부터는 설계비 10%내에서 최대 1억원의 보상금을 차등하여 지급한다.

2) (입상 작품수 2개) 보상예산의 1/3

3) (입상 작품수 3개 이상) 4/10, 3/10, 2/10, 1/10

나. 보상금에는 저작권료와 세금 및 각종 수수료를 포함하며, 세금은 대한민국의 세법을 적용한다.

다. 공동응모의 경우 보상금은 공모팀 대표자에게 지급한다.

라. 당선작을 제출한 자(공동응모인 경우 공모팀 대표자)가 계상상대자로 되며 계약상대자는 주최자와 설계계약을 할 수 있는 권리를 가진다.

마. 주최자는 당선자가 계약을 포기하거나 계약이 결렬될 경우 차순위자와 계약을 체결할 수 있다. 이 경우 계약을 체결한 차순위자는 수령한 보상금을 반환하여야 하며 주최자는 반환된 보상금을 당선자에게 지급한다.

바. 당선작에 대해서는 발주기관에서 심사위원을 포함한 추진위원회를 구성하여 추후 진행되는 설계 및 공사가 잘 진행될 수 있도록 주요한 자문역할을 수행할 수 있다.

15. 설계계약

설계계약은 대한민국의 관련 법률규정을 준수하여 이루어지며 과업범위 등 세부사항은 「공공발주사업에 대한 건축사의 업무범위와 대가기준」을 따른다.

16. 저작권 및 출판전시

가. 제안서의 응모작품은 순수 창작품이어야 하며 타인의 저작권을 침해해서는 안된다. 타인의 저작권 침해에 따른 모든 책임은 참가자(팀)에게 있으며, 수상이 취소될 수 있다. 다만, 제3자의 지적재산권이 사용된 경우 그 제3자의 승낙서 등 사용 권한을 증명하는 서면을 첨부하여야 한다.

나. 제출 작품의 저작권은 참가자가 가지며, 수상작품의 소유권 및 사용권은 주최자가 가진다. 주최자는 별도 보상 없이 수상작품을 본 설계공모와 관련한 보고서 출판, 작품집 출판, 전시, 신문, 방송 또는 기타 매체 등 다양한 홍보에 사용할 수 있다. 다만, 주최자는 본 사업의 수행이나 홍보 이외의 목적으로 작품을 사용할 수 없다.

다. 수상자는 수상작의 출판, 전시, 게재 및 발간에 협조하여야 한다.

라. 주최자가 수상작품을 대중에 공개하기 전에 수상자는 주최자와 협의 없이 임의로 보도할 수 없다.

17. 분쟁

설계공모는 대한민국의 법률에 근거하여 집행될 것이며 공모와 관련하여 분쟁이 발생할 경우 대한민국 소재의 법원에서 조정하거나 판결한다.

Ⅲ. 건축설계지침(제안공모)

1. 설계 대상지 현황

가. 건물개요

1) 용도 : 벽돌공장(1989년∼2001년) 20년간 방치

2) 대지면적 : 18,040㎡

3) 건축면적 : 4,918㎡ / 건폐율 29.32%

4) 연면적 : 5,024㎡ / 용적률 29.95%

5) 규모 : 지상1층 / 지상2층

6) 구조 : 일반철골구조 / 벽돌구조

7) 마감 : 슬레이트지붕재(석면) / 철근콘크리트 / 시멘트블록 / 적벽돌

8) 전경 및 시설물 현황

나. 내·외부 현황

1) 내부

2) 외부

2. 설계의 기본 방향

가. 연천 DMZ접경지역에 인프라시설 구축의 필요성, 목표와 역할을 충분히 고려하여 적합한 기본계획 수립

나. 건축물은 독창적이며 특색 있고, 예술성, 조형성 및 상징성을 최대한 부각시켜 설계되어야 함

다. 주변 환경과 조화를 고려하고 자연환경 훼손 최소화 및 환경오염이 발생하지 않는 친환경적인 개발계획을 수립해야 함

라. 건축물은 미적․기능적으로 우수하며 DMZ 피스브릭하우스(PEACE BRICK HOUSE)의 특화된 건축물로서 계획하며 기존 기반시설 및 설비 등을 최대한 활용하여 설계되어야함

마. 입지적 특성 및 자연환경을 활용할 수 있도록 조경 등을 구획하여야 한다.

바. 부지 공간구성 및 건축물의 형태는 주변 환경과 조화를 이루고 지역의 장소성에 대한 창조적이고 미래지향적으로 계획되어야 함

사. 구조적인 검토를 고려하여 계획하여야 함

아. 토지 이용률 및 시설 이용의 효율성을 극대화할 수 있도록 계획하여야 함

자. 사계절 기후변화가 뚜렷한 북부지역으로 풍해ㆍ설해ㆍ홍수 및 유지관리에 대해 검토하여야 함

3. 계획의 주안점

가. 배치계획 주안점

1) 배치 형태는 부지의 특징과 각 실의 기능 및 환경 등 제반 여건을 감안하여 최적의 설계안을 제시

2) 차량의 이동 및 진․출입 등을 계획할 시 이용객들의 안전 관리를 위한 이동 동선을 고려하며 도로와 보행자도로를 충분히 확보하는 등 편리성, 이용성 등을 고려해야 함

3) 본 시설이 입지할 지역의 교통 체계와 주변 토지이용계획을 감안하여 배치계획을 수행하며 보행동선, 서비스 동선, 주차계획, 옥외공간 활용계획 등이 합리적이고 경제성을 고려한 시설물 배치가 되도록 하고, 부지의 효율성을 극대화 하여야 함

4) 화재ㆍ비상시 신속하고 효율적인 대처를 위해 대피 동선 및 소방 진입용 동선이 계획되어야 함

5) 출입구, 통로, 지상주차공간을 제외한 옥외공간은 조경공간으로 최대한 확보되어야 함

6) 지역 활성화에 대한 기여 방안으로 저층부의 홀, 로비 등을 소통의 장소로 활용하여 외부공간과 함께 지역주민에게 개방할 수 있도록 계획하여야 함

- 개방적인 시설 운영을 고려하여 개방 범위를 미리 설정하여 제시

7) 건물의 통풍 및 배수를 최대한 고려하여 계획되어야 함

나. 공간계획 주안점

1) 유형별 공간 배치를 계획하여야 함

2) 용도별, 기능별 조닝을 통하여 서로 독립되면서도 유기적으로 연계되고, 공동 이용이 가능한 실은 공유하도록 계획하여 기능 중복을 피해야 함

3) 각 세부시설은 상호보완이 가능한 시설로 조닝 계획이 되어야 하며 층간 이용 시 불편 없이 사용할 수 있도록 배치 계획되어야 함

4) 공간 구성에 있어서 이용 시간 및 이용계층 등을 고려해 수직 또는 수평 조닝을 명확히 구분하여야 함

5) 이용자의 편의성을 고려하고 교육장, 커뮤니티 등의 공간도 실질적으로 이용하기 편리하도록 계획되어야 함

6) 공용공간은 효율적인 구성으로 유지․관리가 용이하도록 계획하면서, 각층별로 연계되어 다양하고 생동감 있는 공간을 연속적으로 느낄 수 있는 관습을 벗어난 창의적인 계획이 되어야 함

7) 하나의 공간이 시간대 별로 다른 기능을 가지도록 계획하여 효율성을 높일 수 있음

8) 지역주민과 함께 프로그램 활동을 할 수 있는 공간을 계획

9) 각 실의 실내 공간(너비×깊이×높이)은 그 용도에 적합하도록 계획되어야 함

10) 각 단위공간은 기능과 용도에 부합되도록 최대한 자연채광 및 환기가 고려되어야 함

11) 적정한 공유면적(홀, 로비 등)을 확보하고 쾌적하고 다양한 분위기를 조성할 수 있는 공간계획이 되어야 함

12) 공용공간 내 계획되는 휴게공간은 통과 동선과 분리되어야 함

다. 평면계획 주안점

1) 기능별 명쾌한 동선분리를 하여 이용자의 혼잡이 발생하지 않으며 재해 시 피난(방화)에 유리하게 하고, 운영 관리가 편리한 동선으로 계획해야 함

2) 기능단위들의 인접 배치, 사용자가 편리한 요구기능에 따른 동선의 분리 및 비상시 대비를 위한 비상 동선이 계획되어야 함

3) 원활한 순기능 및 쾌적한 실내 환경 조성, 이용자 편의 및 활용성 제고를 위해 공용면적을 적정하게 확보해야 함

4) 시대 변화에 따른 요구와 기능의 변화에 융통성 있고 유기적으로 계획되어야 함

5) 각 시설별로 유기적인 관련성 및 독립성을 고려한 계획이 되어야 한다.

6) 일조, 조망 및 시각적, 기능적 효율성을 고려하여 미래 지향적이고, 창의적인 평면 형태를 창출하여야 함

7) 가변성 확보를 위하여 기본 모듈을 설정 및 적용

8) 각 시설의 기능이 원활하게 유지되도록 각 실별로 유기적인 체제 구성이 필요하며 이를 지원하는 지원시설도 효과적으로 연결되도록 계획하여야 함

9) 각 실별 구성, 주요실의 면적, 천장고, 인테리어, 마감재료, 필요설비에 대한 사항을 설계도서에 명확히 기재하여야 함

10) 각종 시설물은 최소 인원으로 운영 및 관리가 가능하도록 경제적인 설계가 되도록 평면을 구성

라. 입면계획 주안점

1) 각 주요 공간은 직사광선을 차단하면서 자연광의 밝기는 최대한 활용할 수 있도록 입면을 계획

2) 사업비를 고려하여 화려한 입면보다는 심플한 기능성과 경제성이 우선 고려되어야 함

3) 주도로 측 인지성에 대한 창의적이고 랜드마크적인 디자인이 고려되어야 함

4) 건물 외관은 주위 환경 및 경관과 조화되도록 하고, 건축물의 특성을 유지하되, 인지도를 확보하여야 함

5) 전체적으로 안정감 있는 규모 계획으로 주변 환경과의 조화 및 균형미가 고려되어야 함

6) 건물 외부 색채 디자인, 그래픽 등 시각적 환경요소를 고려하여 계획하여야 함

7) 외장재는 각 시설별 특성을 고려한 고유 성능을 갖추되, 경제성, 시공성, 기능성, 내구성 및 유지 보수를 고려하여 적용되어야 함

8) 모듈을 고려한 입면계획으로 친환경적이고 내구성이 강한 재료로 되어야 함

9) 외관의 창호는 미관 및 보안적인 측면이 고려되어야 함

10) 외관의 창호는 열 손실, 소음 등의 영향을 최소화하도록 하되, 공기조화설비의 미가동 시간에도 충분한 자연환기를 할 수 있도록 개폐 면적을 고려하여 야 함

11) 일조, 채광, 외부차양, 빗물관리 등 친환경 요소를 적극 활용하고 채광을 위한 창호는 환기 팬, 덕트 연결구 등과 완전히 분리하여야 함

12) 마감재는 기계설비, 전기 설비, 소방시설, 정보통신 설비 등의 각종 부착물과 서로 상충되지 않고, 조화를 이루도록 설계하여야 함

마. 단면계획 주안점

1) 각 용도·기능별 특성을 고려한 기능적 단면 조닝 계획을 통해 효율적인 층별 계획이 이루어지도록 한다.

2) 용도별 기능의 특성을 고려하여 충분한 높이를 확보하고 기계설비, 전기 설비, 구조 시스템 및 유지관리 측면을 고려한 높이 이상으로 한다.

3) 자연채광과 인공조명을 적절하게 활용하여 실내의 균질한 조도를 유지하며, 사용에너지 절약 방안을 반영하여 제안하여야 한다.

바. 시설계획 주안점

1) 시설별 하중을 고려한 합리적인 설계안을 도출하여야 함

2) 주차 대수는 관계법을 준수하되 향후 주차수요를 고려하고 여유 있게 계획되어야 함

3) 이용자의 접근로 및 편의시설 등은 관련법에 의하여 계획하되 시설 이용에 불편이 없도록 무단차 계획 등 최대한 배려되어야 함

4) 사업공간(카페,음식점) 운영시간을 고려하여 공간 및 동선을 분리하여야 함

5) 공간운영 인력 15명 기준으로 업무공간을 계획되어야 함

- 사업운영 5명(기관장실, 업무공간, 회의실, 탕비공간 등) / 시설관리 10명(미화, 안내, 보안 등 남녀 구분하여 별도 휴게공간, 시설물품 보관실 등)

사. 녹지 및 옥외 공간 조성 계획 주안점

1) 대상지 주변 환경과 조화될 수 있는 환경친화적 계획을 수립하되 휴게 및 커뮤니티 활동이 가능한 커뮤니티공원의 개념을 도입

2) 데크, 쉼터, 테라스, 정원, 공연마당, 예술마당과 건축물 내ㆍ외부 연계 등 효율적 활용방안에 대해 고려하여야 함

3) 부지 경계부는 보행로 폭을 여유롭게 확보하며 옥외 보행광장과 연계하여야 함

4) 옥외 공간은 도심공원의 역할을 하여 시민들 및 방문객에게 쉼터를 제공하며 시설의 이용도를 높일 수 있는 조경을 식재하여 조성하고 보행광장을 설치하도록 함

5) 옥상 등 시설물 내의 옥외공간은 휴게 및 커뮤니티의 기능을 가지는 공간으로 계획하여 이용자의 편의를 도모하는 한편 다양한 야외 프로그램을 운영할 수 있도록 계획하여야 함.

6) 외부 설치물을 계획할 시 안정성이 확보되어야 한다.

7) 범죄예방 환경설계(CPTED)를 통해 범죄를 예방하는 환경설계를 고려할 수 있다.

아. 기타 유의사항

1) 주요시설 중 필요한 부속실 등 시설이 누락되어 있는 경우 기능상 필요할 때에는 설계에 포함해야 한다.

2) 각종 시설물은 중앙 집중관리 및 통제가 편리하며, 최소인원으로 운영 및 관리할 수 있도록 하여 경제적인 설계가 되도록 한다.

3) 건축물 에너지 효율등급 인증(1++ 등급 이상), 제로에너지 건축물 인증(5등급 이상)을 관계법에서 정하는 기준 이상을 받을 수 있도록 계획하여야 한다.

4) 장애인을 위한 편의시설은 해당관련법의 수준 이상으로 설치하며 최대한의 안전과 편의를 고려하여 계획한다.

5) 녹색건축 인증, 장애물 없는 생활환경 인증, 에너지절약 계획서 제출 의무 건축물이기 때문에 계획에 반영되어야 한다.

6) 제출된 설계안은「건축법」, 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」, 「신에너지 및 재생에너지개발·이용·보급촉진법」, 「공공기관 에너지이용 합리화 표준지침」, 「신재생에너지 도입 가이드라인」, 「환경친화적 자동차의 개발 및 보급 촉진에 관한 법률」 및 기타 관련법령에 저촉됨이 없어야 하며 별도의 시설기준이 있는 경우에는 그 시설기준에 적합해야 한다.

4. 일반사항

가. 관련 법규에 적합하고 필요한 행정적․법적 절차 추진방법 등을 검토하여야 함

나. 대상지 주변의 시설과 유기적인 연계성을 유지하도록 상호 연계를 적극적으로 검토하고 상호 기능시설과의 관계를 명확히 설정 (외부 공간 공유 및 동선계획의 연계 등 고려) 하여야 함

다. 경제적이고 친환경적인 재료를 사용하되 내구성, 안전성이 우수하며 시공성이 용이하고 기능적인 면에 부합되는 재료를 선택하여야 함

라. 색상은 외장 계획과 주변 환경과 조화되고 상징성이 나타날 수 있도록 색채계획을 수립하여 설계하여야 함

마. 건축물의 구조는 영구적이며 합리적인 구조로 경제성과 안정성을 고려하고, 검토 시 각종 하중을 고려하고, 유지관리가 용이한 시설이 되도록 하여야 함. 향후 추가 수용에 대응할 수 있도록 합리적인 구조로 설계하되 안전성이 확보되도록 하여야 함

바. 기타 색상 계획, 흡음 및 방진 계획, 배수 및 방수 계획, 창호 계획, 로비 및 비상계단의 재료 계획은 시설의 특성을 고려하면서, 우수한 조건으로 설계에 반영함

사. 모든 설비 체제는 최소 인원으로 관리가 가능하도록 개별 및 중앙 통제형 체계를 구축하고, 기계(시설) 조작이 편리하도록 계획하여야 함

아. 설비 관련실(기계, 전기, 소방 등)과 설비시설의 통제실은 공간의 효율적 이용과 관리의 편의성을 고려하여 한곳에 집중하여 계획하여야 함

자. 건축 부분의 설계는 기계, 전기, 정보통신, 소방, 조경, 토목, 기타 부대시설 등 다른 공종과 상호 연관이 가능하도록 하여야 함

차. 건축물에 필요한 에너지부하를 최소화하고 신에너지 및 재생에너지를 활용하여 에너지 소요량을 최소화하는 녹색 건축물로 조성하고 계획된 건축물의 각종 인증을 취득할 수 있도록 반영하여야 함

카. 연천군 도시관리계획(계획관리지역)에 준하여 계획하여야 함

타. 시설변경 등 변화에 대응하기 용이한 시설 계획, 설비 계획 등을 반영토록 하여야 함

5. 시설규모 및 산출내역

가. 계획(안)

구 분	내 용	비 고
위 치	경기도 연천군 전곡읍 은대리267-1
지역․지구	계획관리지역
건축용도	문화 및 집회시설
부지면적	18,040m2
연 면 적	4,719m2(±5.00% 이내 조정가능) / 지상 2층 이하

나. 상주 예상 인원

구 분	상주예상인원	비 고
합계	15 명
공간운영	5 명
시설관리	10명

다. 세부시설 용도 및 면적 예시 안(최소한의 기능만 제시, 설계자의 자율성 부여)

구분	세부시설		면적(m2)	산출근거	비고
전체 연면적	문화시설 (전시공간, 다목적홀, 학습공간)		4,852		±5.00% 이내 조정가능
하우스	관광안내소,홍보관		112.5	112.5m2 × 1	로비연계 조성
	전시공간		637.5	487.5 × 1(기획전시) 150m2 × 1(아카이빙)
	카페		80	80m2 × 1
	사무관리시설	사무실	104	104m2 × 1
		준비실	30	30m2 × 1
	세미나실1.2,3,4		910	30m2 × 2 20m2 × 2
	지역 커미니티실			800m2 × 1
	체험학습실			60m2 × 1
	체험학습공간		180	180m2 × 1	별관
	식당		160	160m2 × 1
	휴게공간 및 서비스공간		1981.2	1981.2m2 × 1
	다목적홀		180	180m2 × 1
	기계. 전기. 창고		450	22.5m2 ×20명
	로비		77	3.9m2 ×20명
	화장실		208	40m2 × 2
	2층 통로/계단실		429	9.9m2 ×43명 2.8m2 ×10명

※ 상기 제시 면적과 실용도, 개수는 하나의 예시이고 설계자의 의도에 따라 변경할 수 있다. 단, 각종 설계기준에 적합하게 계획되어야 하며 최소면적 이상 계획하여야 한다.

※ 이용자의 수직이동의 어려움을 고려하여 연면적 범위 내에서 자유롭게 배치할 수 있다.

※ 층별 조닝 부분도 설계자의 의도에 따라 변경할 수 있다.

Ⅳ. 설계공모 제안서 작성 및 제출

1. 제출도서의 종류

가. 심사 제출도서

1) 제출도서

- 설계공모 제안서 제출서 1부 <서식 9>

- 제안서(보관용) 2부, 제안서(심사용) 7부

- 제안서 내용이 수록된 USB 2매(PDF 형식으로 저장)

* 심사 PDF 전자파일은 심사 제안서 내용을 수정 없이 ‘수행계획’의 앞부분에 배치하여 1개의 파일로 저장하되, 표지는 저장 시 제외

(단, 대표작품 포트폴리오(2작품)는 별도 파일로 작성)

☞ 심사 제안서 내용을 수정하거나 응모자를 인지할 수 있는 어떠한 암호나 기호 등(업체명을 포함)을 표기(식)할 수 없으며, 위반 시 실격 처리

☞ 발표 시 사용되는‘수행계획 및 방법’의 PDF 전자파일 용량은 30MB 이내로 제출

- 담당건축사의 경력(경력증명서) 1부(경력관리 수탁기관 발급)

- 담당건축사의 유사프로젝트 실적(실적증명서) 1부(실적관리 수탁기관 발급)

* 입찰공고일 기준 최근 10년간 실적 수행 당시 대표건축사의 실적증명서를            제출하고 담당 건축사의 경력증명서와 대조하여 확인

* 사본 제출 시, 사실과 상이 없음 및 업체등록인감 날인

2. 제출물의 형식과 규격 및 작성기준

가. 설계공모 제안서 구성

순서	항목	세부사항	쪽수
1	표지	앞, 뒤	2쪽
2	설계자의 경험 및 역량	○ 담당건축사의 대표작품 포트폴리오 (2작품)	2쪽
3	수행계획 및 방법	○ 업무에 대한 이해도 - 과업의 범위, 관련계획 및 법령 등의 적용방안, 발생가능한 문제점 등	1쪽	12쪽
4		○ 과제에 대한 기술제안 - 과제1～과제5	각2쪽 (총10쪽)
5		○ 수행계획 - 단계별 작업계획 및 작업방법, 과업수행일정표, 과업 수행체계 등	1쪽
합계			총20쪽

나. 일반사항

1) 수행계획 및 방법에서 설계도면(프리핸드 드로잉은 가능, CAD는 안됨), 조감도, 투시도, 시뮬레이션, 모형사진, 3D효과, 일러스트 편집(맥편집), 고급용지 사용 및 바탕면·여백부 등의 치장 등은 금지한다.

※ 담당건축사의 대표작품 포트폴리오는 자율 작성 가능.

2) 제안은 문장으로 표현하는 것을 원칙으로 하고 문장을 보완하기 위한 일러스트, 이미지, 다이어그램, 유사사례 등을 공모 안에 포함할 수 있으며, 유사사례 및 이미지 활용 시 출처를 표기한다.

3) 담당건축사의 대표작품 포트폴리오를 제외하고는 과제에 대한 제안 등 기타 공모안에 제출업체의 설계실적을 활용한 표현은 금지한다.

4) 다만, 제안서의 명확한 설명을 위하여 필요한 경우 스터디 모델 수준의 모형사진, 렌더링하지 않은 3차원 이미지 등은 추가할 수 있다.

※ 필요한 경우 스케치업 모델링을 활용한 3차원 이미지 및 다이어그램은 사용 할 수 있으나, 매스(mass) 표현이외에 외벽재료 표현, 음영, 창문, 나무, 사람, 재질, 장식 등 세부적인 표현은 일체 금지.

3. 설계자의 경험 및 역량

가. 담당건축사의 경력(5점)

1) 담당건축사의 경력 및 실적증명서는 경력 및 실적관리 수탁기관의 증명서를 반드시 제출하여야 한다.

2) 실적증명서 상 건축설계 전체 경력을 기간으로 산정한다.

나. 담당건축사의 유사프로젝트 실적(5점)

1) 유사프로젝트 실적은 담당건축사의 실적(담당건축사가 참여하지 않은 회사 실적은 제외)만 인정하며, 최근 10년 이내 실적을 대상으로 한다.

2) 유사프로젝트로 인정받고자 하는 경우 아래의 2가지를 모두 제출하여야 함.

가)「건축법 시행령」별표1(용도별 건축물의 종류)에서 규정하는 용도를 기준으로 유사 용도의 시설이여야 하며, 건축물 대장을 첨부하여야 인정

나) 담당건축사의 ‘대한건축사협회 실적증명서’에 기재된 실적이여야 인정

다. 담당건축사의 대표작품 포트폴리오 2개(10점)

1) 포트폴리오는 대표 건축사가 실제 수행한 프로젝트(본 시설의 용도와 무관해도 됨)에 한하며, 수행 사실 여부 확인은 경력관리수탁기관의 경력증명서 등에 의하며, 허위사실 판명 시 실격 처리함.

2) 프로젝트 및 발주처는 익명 기재 (예 : OOO 설계용역, ◇◇◇ 설계)

4. 수행 계획 및 방법

가. 업무에 대한 이해도(5점/A3 1쪽)

1) 사업의 개요 등을 검토하여 과업의 성격을 명기하고, 과업의 범위와 내용을 정의한다.

2) 과업 수행에 필요한 관련 법령 등의 적용방안, 설계 방향에서의 주요한 고려사항을 명시한다.

3) 사업계획, 설계 및 시공, 운영 등에 있어서 발생 가능한 문제점을 지적하고, 이에 대한 개선방안을 제시한다.

나. 과제에 대한 기술제안 (65점/A3 총10쪽)

1) [과제 1] - 배치 계획 / 15점

가) 배치 형태는 부지의 특징과 각 실의 기능 및 환경 등 제반 여건을 감안하여 최적의 설계안을 제시, 대상지 주변 환경과 조화될 수 있는 환경친화적 계획을 수립하되 휴게 및 커뮤니티 활동이 가능한 커뮤니티공원의 개념을 도입

나) 데크, 쉼터, 테라스, 정원, 공연마당, 예술마당과 건축물 내․외부 연계 등 효율적 활용방안에 대해 고려하여야 함.

다) 부지 경계부는 보행로 폭을 여유롭게 확보하며 옥외 보행광장과 연계하여야 함.

라) 차량의 이동 및 진․출입 등을 계획할 시 이용객들의 안전 관리를 위한 이동 동선을 고려하며 도로와 보행자도로를 충분히 확보하는 등 편리성, 이용성 등을 고려해야 함

마) 본 시설이 입지할 지역의 교통 체계와 주변 토지이용계획을 감안하여 배치계획을 수행하며 보행동선, 서비스 동선, 주차계획, 옥외공간 활용계획 등이 합리적이고 경제성을 고려한 시설물 배치가 되도록 하고, 부지의 효율성을 극대화 하여야 함(다양한 야외 프로그램을 운영할 수 있도로 계획)

바) 화재ㆍ비상시 신속하고 효율적인 대처를 위해 대피 동선 및 소방 진입용 동선이 계획되어야 하며 외부 설치물을 계획할 시 안정성이 확보되고 범죄예방 환경설계(CPTED를 통해 범죄를 예방하는 환경설계를 고려할 수 있다.

사) 출입구, 통로, 지상주차공간을 제외한 옥외공간은 도심공원의 역할을 하여 시민들 및 방문객에게 쉼터를 제공하며 시설의 이용도를 높일 수 있는 조격을 식재하여 조성하고 보행광장을 설치하도록 함

아) 지역 활성화에 대한 기여 방안으로 저층부의 홀, 로비 등을 소통의 장소로 활용하여 외부공간과 함께 지역주민에게 개방할 수 있도록 계획하여야 함

- 개방적인 시설 운영을 고려하여 개방 범위를 미리 설정하여 제시

자) 건물의 통풍 및 배수를 최대한 고려하여 계획되어야 함

2) [과제 2] - 공간구성 및 평면 계획 / 15점

가) 유형별 공간 배치를 계획하여야 하며 시대 변화에 따른 요구와 기능의 변화에 융통성 있고 유기적으로 계획하여야 함.(가변성 확보를 위하여 기본 모듈을 설정 및 적용)

나) 용도별, 기능별 조닝을 통하여 서로 독립되면서도 유기적으로 연계되고, 공동 이용이 가능한 실은 공유하도록 계획하여 기능 중복을 피해야 함

기능별 명쾌한 동선분리를 하여 이용자의 혼잡이 발생하지 않으며 재해 시 피난(방화)에 유리하게 하고, 운영 관리가 편리한 동선으로 계획해야 함.

다) 각 세부시설은 상호보완이 가능한 시설로 조닝 계획이 되어야 하며 층간 이용 시 불편 없이 사용할 수 있도록 배치 계획되어야 함

라) 공간 구성에 있어서 이용 시간 및 이용계층 등을 고려해 수직 또는 수평 조닝을 명확히 구분하여야 함

마) 이용자의 편의성을 고려하고 교육장, 커뮤니티 등의 공간도 실질적으로 이용하기 편리하도록 계획되어야 함

바) 공용공간은 효율적인 구성으로 유지․관리가 용이하도록 계획하면서, 각층별로  연계되어 다양하고 생동감 있는 공간을 연속적으로 느낄 수 있는 관습을 벗어난 창의적인 계획이 되어야 함

사) 하나의 공간이 시간대 별로 다른 기능을 가지도록 계획하여 효율성을 높일 수 있음

아) 지역주민과 함께 프로그램 활동을 할 수 있는 공간을 계획

자) 각 실의 실내 공간(너비×깊이×높이)은 그 용도에 적합하도록 계획되어야 함

차) 각 단위공간은 기능과 용도에 부합되도록 최대한 자연채광 및 환기가 고려되어야 하고 일조, 조망 및 시각적, 기능적 효율성을 고려하여 미래 지향적이고, 창의적인 평면 형태를 창출하여야 함.

카) 적정한 공유면적(홀, 로비 등)을 확보하고 쾌적하고 다양한 분위기를 조성할 수 있는 공간계획이 되어야 함

타) 공용공간 내 계획되는 휴게공간은 통과 동선과 분리되어야 하며 각종 시설물은 최소 인원으로 운영 및 관리가 가능하도록 경제적인 설계가 되도록 평면을 구성

3) [과제 3] - 입면계획 / 15점

가) 각 주요 공간은 직사광선을 차단하면서 자연광의 밝기는 최대한 활용할 수 있도록 입면을 계획

나) 사업비를 고려하여 화려한 입면보다는 심플한 기능성과 경제성이 우선 고려되어야 함

다) 주도로 측 인지성에 대한 창의적이고 랜드마크적인 디자인이 고려되어야 함

라) 건물 외관은 주위 환경 및 경관과 조화되도록 하고, 건축물의 특성을 유지하되, 인지도를 확보하여야 함

마) 전체적으로 안정감 있는 규모 계획으로 주변 환경과의 조화 및 균형미가 고려되어야 함

바) 건물 외부 색채 디자인, 그래픽 등 시각적 환경요소를 고려하여 계획하여야 함

사) 외장재는 각 시설별 특성을 고려한 고유 성능을 갖추되, 경제성, 시공성, 기능성, 내구성 및 유지 보수를 고려하여 적용되어야 함

아) 모듈을 고려한 입면계획으로 친환경적이고 내구성이 강한 재료로 되어야 함

자) 외관의 창호는 미관 및 보안적인 측면이 고려되어야 함

차) 외관의 창호는 열 손실, 소음 등의 영향을 최소화하도록 하되, 공기조화설비의 미가동 시간에도 충분한 자연환기를 할 수 있도록 개폐 면적을 고려하여 야 함

카) 일조, 채광, 외부차양, 빗물관리 등 친환경 요소를 적극 활용하고 채광을 위한 창호는 환기 팬, 덕트 연결구 등과 완전히 분리하여야 함

타) 마감재는 기계설비, 전기 설비, 소방시설, 정보통신 설비 등의 각종 부착물과 서로 상충 되지 않고, 조화를 이루도록 설계하여야 함

4) [과제 4] - 단면계획 / 10점

가) 각 용도·기능별 특성을 고려한 기능적 단면 조닝 계획을 통해 효율적인 층별 계획이 이루어지도록 한다.

나) 용도별 기능의 특성을 고려하여 충분한 높이를 확보하고 기계설비, 전기 설비, 구조 시스템 및 유지관리 측면을 고려한 높이 이상으로 한다.

다) 자연채광과 인공조명을 적절하게 활용하여 실내의 균질한 조도를 유지하며, 사용에너지 절약 방안을 반영하여 제안하여야 한다.

5) [과제 5] - 시설계획 / 10점

가) 시설별 하중을 고려한 합리적인 설계안을 도출하여야 함

나) 주차 대수는 관계법을 준수하되 향후 주차수요를 고려하고 여유 있게 계획되어야 함

다) 이용자의 접근로 및 편의시설 등은 관련법에 의하여 계획하되 시설 이용에 불편이 없도록 무단차 계획 등 최대한 배려되어야 함

다. 수행계획 (5점/A3 1쪽)

1) 수행해야 할 업무의 범위와 내용을 단계별로 구분한 후, 단계별 작업계획 및 작업 방법을 제시한다.

2) 단계별 작업계획은 과업수행일정표를 포함한다.

3) 단계별 업무수행에 따른 필요 전문가 및 용역수행팀의 구성방식을 제시한다.

라. 제안서 발표 (5점)

제안서에 대한 명확한 설명 및 추진 의지의 적극성을 피력한다.

5. 공모안 작성 시 유의사항

가. 제출도서의 표지는 백색 아트지(200g), 내용 용지는 백색 무광택 백상지(100g)를 사용한다.(<별지 제12호 서식>참고, 모든 용지에는 배경무늬 사용 불가)

나. 글자 : 휴먼명조체, 글자크기 10미만은 사용불가

다. A3횡용지 좌철(무선철)로 제본

라. 백색 바탕으로 하되 내용은 컬러 가능

마. 페이지 번호는 가운데 아래에 표기하며 줄표가 있는 형태를 사용한다.

- 휴먼명조 12point로 A3 외각 1cm상단 부근에 표기(예시: - 12 - )

바. 모든 설계도서는 제시된 형태나 디자인을 따라야 하며 제본된 도서의 측면에 아무런 표식이 보이지 않아야 한다.

사. 제출된 공모안은 수정, 변경, 보완할 수 없다.

아. 심사위원이 설계자의 경험 및 역량, 수행계획 및 방법 등을 평가하는 데 필요한 최소한으로 적정하게 작성한다.

자. 제안서 제출 시 보관본 2부를 업체명을 기입하여 제출한다.

차. 모든 심사용 공모안에는 응모자를 인지할 수 있는 어떠한 암호나 기호 등을 표기(식)할 수 없다.

6. 평가기준

가. 평가항목별 배점기준

1) 설계자의 경험 및 역량(20점)

○ 정량적 평가_경력 및 유사프로젝트 실적부문(10점)

평가항목

평가

점수

배 점

세부평가기준

담당건축사의 경력

(5)

ㆍ담당건축사의 경력

12년 이상	9년 이상	6년 이상	3년 이상	3년 미만
5	4	3	2	1

담당건축사의 유사프로젝트 실적

(5)

ㆍ유사 프로젝트 실적

5건 이상	4건	3건	2건	2건 미만
5	4	3	1	1

○ 정성적 평가_담당건축사의 대표작품 포트폴리오(10점)

평가항목

평가

점수

배 점

세부평가기준

담당건축사의

대표작품 포트폴리오

(10)

ㆍ설계의 작품성, 창의성 등

A	B	C	D	E
10	9	8	7	6

2) 정성적 평가_수행계획 및 방법(80점)

평가항목

평가점수

배 점

세부평가기준

업무에 대한 이해도

(5)

ㆍ업무내용 및 추진배경 등에 대한 이해도

A	B	C	D	E
5	4	3	2	1

과제에 대한 제안

(65)

ㆍ제안의 적절성, 독창성, 실현성 등 (과제당 점수를 합산하여 계산)

A	B	C	D	E
15	12	9	6	3
10	8	6	4	2

수행계획

(5)

ㆍ공정계획의 타당성, 과업수행체계의 적절성 등

A	B	C	D	E
5	4	3	2	1

제안서 발표 및 면접

(5)

ㆍ추진의지의 적극성 등

A	B	C	D	E
5	4	3	2	1

○ 공모 제출자수 별 평가등급 배분(수행계획 및 방법 부문에 제한)

제출자수	등 급
	A	B	C	D	E
2	1		1
3	1	1	1
4	1	1	1	1
5	1	1	2	1
6	1	1	2	1	1
7	1	2	2	1	1
8	1	2	3	1	1
9	1	2	3	2	1
10	1	2	4	2	1

나. 실격 및 감점 기준

위반내용	실격 및 감점기준	감점한도	비고
○ 제출도서의 규격을 현저히 위반한 경우	실격 (심사제외)
○ 제안서에 해당업체를 특정할 수 있는 문구나 이미지 등이 포함된 경우 등(단, 제안서 12부 중 1부는 제외)
○ 익명성 유지의 원칙 등 공정한 평가를 하는데 영향을 미칠 의도록 불공정 행위를 할 때
○ 직․간접적으로 심사에 영향을 미치는 부당한 청탁이나 압력을 행사한 경우
○ 심사 전에 심사관련자와 접촉하여 설명을 한 경우
○ 제출한 서류 등에 허위사실이나 과제 누락 등 중대한 미비사항이 발견될 경우
○ 기타 실격 해당 사항
○ 설계공모 작성 일반사항	0.5점/항목당	3점
○ 제출물의 형식과 규격 및 작성기준	0.5점/항목당	3점
○ 제출부수 부족 시	0.5점/부당	3점

7. 심사방법

가. 심사방법

1) 심사대상이 되는 공모안을 심사위원회 개최일로부터 최소 5일전까지 심사위원에게 미리 교부하여 사전에 검토하도록 함

2) 심사에 관하여 규정되지 않은 사항은 심사위원회에서 결정함

3) 공모안에 대한 심사위원의 심사의견, 심사과정에서 공모안이 심사에서 제외된 경우에는 그 사유, 그 밖에 필요한 사항 등을 서면으로 작성하며, 심사에 참여한 심사위원의 서명을 받아야 함

4) 발주기관 등(발주기관이 대리인을 지명한 경우에는 대리인)은 심사위원회에 참여하여 심사위원의 질의에 답변할 수 있음

5) 심사위원회는 해당 설계공모안에 대하여 제출자의 발표를 듣고 평가에 반영함

6) 심사위원회에는 심사위원 정수의 과반수가 참석하여야 하며, 참석 심사위원이 과반수 미만인 경우에는 심사위원회를 다시 개최함

7) 평가는 100점 만점을 기준으로 ‘정량적 평가’ 20점, ‘정성적 평가’ 80점으로 함.

가) 담당건축사의 경력, 담당건축사의 유사프로젝트의 실적 등 정량적 평가(20점)는 제출된 자료에 의거 발주기관에서 사전 평가하고 점수표를 위원장에게 제출하여 최종평가점수에 반영

나)‘정성적 평가’(80점)는 심사위원들이 심사당일(2차본심사) 평가

8)‘정성적 평가’는 심사위원의 평가점수를 합산하여 산술평균한 점수로 함. 평균점수 산정결과 소수점 이하의 숫자가 있는 경우에는 소수점 셋째자리에서 반올림

9) 감점은 심사위원의 평가점수를 합산하여 산술평균한 점수에서 감점

10) 공모 ‘안’의 최종평가는 정량적 평가와 정성적 평가를 합산하여 산술평균한 점수 중 최고 점수를 당선작으로 선정하고, 차점자 및 차차점자를 우수작, 가작으로 선정

11) 가장 높은 점수를 받은 자가 2이상일 때는 위원회의 표결로 당선작을 결정하고 차점자의 점수가 동일할 경우 보상금의 평균금액으로 지급

12) 공모목적에 부합하지 않거나 제안서 수준이 현저히 떨어진다고 판단될 경우 심사위원회의 의결을 거쳐 당선작을 선정하지 아니할 수 있음

13) 심사위원은 본 설계공모와 관련 어떠한 경우라도 개별질의에 대하여 응답하지 않아야 하며, 심사결과 발표 시까지 비밀을 유지해야 함.

나. 실격기준

공모안이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하여 심사대상으로 적절하지 않다고 판단되는 경우에는 설계공모심사위원회 의결을 거쳐 해당 공모안을 심사대상에서 제외할 수 있음

1) 제출도서의 규격 등을 현저히 위반한 경우

2) 제출도서에 해당업체를 특정할 수 있는 문구나 이미지, 번호, 기호 등이 포함된 경우 등

3) 익명성 유지의 원칙 등 공정한 평가를 하는데 영향을 미칠 의도록 불공정 행위를 할 경우

4) 직 간접적으로 심사에 영향을 미치는 부당한 청탁이나 압력을 행사한 경우

5) 심사 전에 심사 관련자와 접촉하여 설명을 한 경우

6) 제출한 서류 등에 허위사실이나 과제 누락 등 중대한 미비사항이 발견될 경우

7) 응모안 제출 후 등록취소, 휴업, 폐업, 업무정지 등의 행정처분을 받았거나 이를 숨기고 응모한 사실이 발견되었을 경우

8) 저작권법을 중대하게 위반한 경우

9) 그 밖에 이에 준하는 사유로 심사위원회가 실격시키는 것이 타당하다고 결정하는 경우

다. 불이익 처분방법

1) 감점사항에 대하여는 해당 설계공모 참가자의 확인을 거쳐 심사시 심사위원장에게 제출하여야 하며, 심사위원회 의결을 거쳐 이를 확정하여 평가에 반영함. 다만, 중대한 위반사항을 제외한 경미한 감점사항은 심사위원회 평가 이후 제출함

2) 실격 및 감점사항에 대하여는 심사위원회에서 정당한 사유가 있다고 결정할 경우 조정할 수 있으며, 기타 불이익 처분을 추가할 필요가 있을 경우 심사위원회에서 의결하여 조정할 수 있음.

라. 심사결과 발표

1) 심사 결과의 발표 및 공개

가) 심사결과는 당선작 및 기타 입상작에 한하여 경기문화재단 홈페이지를 통해 공개함

나) 설계공모 참가자는 평가결과에 대하여 열람하고자 할 때에는 심사결과 공개 후 7일 이내에 경기문화재단에 요청하여야 하며, 설계공모 참가자가 요청할 경우 심사과정의 녹취록 또는 녹음자료를 열람할 수 있음(단, 해당 참가자와 관련된 자료만 열람 가능)

다) 설계공모 참가자는 심사결과에 대하여는 이의를 제기할 수 없음

2) 공모안 반환

제출된 공모안은 반환하지 않는다.

마. 입상작 선정 및 시상

1) 공모 당선작(1점) : 설계용역 수의계약권 부여

2) 공모 입상작(우수작 및 가작)

가) 우수작 및 가작은 4작품 이내로 선정하며 작품수준에 따라 심사위원회의 결정으로 선정하지 않을 수 있음

나) 입상작품의 보상 : 입상작 4작품 기준 예정설계비의 10%(1억원 이하의 범위)

3) 공모안 작성비용 보상내용

가) 당선작

순 위	시 상 내 용	비 고
최우수작(당선작)	설계용역 수의계약권 부여	1개 작품

나) 입상작

구 분	보상대상	보상금 지급기준	비 고
공모 입상작	1개	우수작: 3분의 1	부가세 포함
	2개	우수작: 10분의 4 가 작: 10분의 3
	3개	우수작: 10분의 4 가작 1: 10분의 3, 가작 2: 10분의 2
	4개	우수작: 10분의 4, 가작 1: 10분의 3 가작 2: 10분의 2, 가작 3: 10분의 1

※ 응모작품수가 0개 이하일 경우 작품심사를 하지 않을 수 있다.

※ 채점결과 동점인 경우는 해당 순위 간 보상금을 균등 지급한다.

4) 사업계획의 변경 등 발주기관의 사정으로 인해 낙찰자와 계약을 체결하지 아니하는 경우에는 공모안의 작성에 소요된 실비의 범위 안에서 발주기관과 낙찰자가 협의하여 결정한 보상액을 낙찰자에게 지급한다.

5) 2인 이상이 공동으로 응모하여 입상자가 된 경우에는 공모안 작성비용 보상 금액을 「지방자치단체 입찰 및 계약집행기준」 제7장 공동계약 운영요령에 따른 출자비율(분담비율)에 의하여 청구된 내용에 따라서 구성원 각자에게 지급한다.

6) 입상자가 확정되면 공모안 작성비용 보상 관련 내용을 입상자에게 통지한다. 단, 입상자가 특별한 사유가 없이 통지일로부터 30일 이내에 공모안의 작성비용에 대한 보상요청을 하지 아니하는 경우에는 보상금에 대한 권리를 포기한 것으로 간주한다.

8. 당선 이후 조건

가. 계약

1) 당선작에 대한 설계용역계약은 “지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률”과 “지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준” 등 관련 법령에 따른다.

2) 계약의 당사자는 계약당시 건축사 자격을 유지하고 있는 국내건축사로서 계약일 이전까지 건축사자격증 및 건축사업무신고필증 사본을 제출하여야 한다.

3) 계약의 당사자는 설계용역계약 시 전기, 소방, 정보통신, 도시계획 등 아래의 각 분야별 설계자격이 없을 경우, 각 분야별 설계자격자와 공동도급(분담이행방식)을 시행하여야 한다.

가) 「전력기술관리법」 제14조에 의한 전문설계업(전력전문설계 1종 이상) 또는 종합설계업을 등록한 업체 또는 「기술사법」 제6조 규정에 의하여 건축전기설비기술사 사무소를 개설등록한 업체

나) 「소방시설공사업법」 제4조제1항에 의한 전문소방시설설계업 또는 일반소방시설설계업(기계분야 및 전기분야) 등록을 필한 업체

다) 「엔지니어링산업 진흥법」 제21조 규정에 의한 엔지니어링사업자(정보통신), 신고를 필한 업체 또는 「기술사법」 제6조의 규정에 의한 기술사사무소(정보통신처리분야(정보통신)를 등록한 업체

4) 본 설계공모와 관련하여 당선자가 제출한 서류 및 작품의 건물면적 등에 허위사실이 발견되거나 건축 설계용역 계약 및 수행에 필요한 법적 요건을 갖추고 있지 못할 경우 설계권을 취소할 수 있으며, 당선작에 대한 사용권한은 금회사업에 한하여 1회를 발주기관이 갖는다.

5) 발주기관은 본 프로젝트를 수행하기 위하여 당선작을 직・간접적으로 수정할 수 있는 권리를 갖는다.

6) 계약의 당사자는 심사위원회가 보완을 요구한 사항을 비롯하여, 발주기관이 요구한 사항으로서 설계수정이 필요한 경우 이를 반영한다.

7) 당선자로 결정된 후 계획변경 등 발주기관의 사정에 의하여 용역이 중단될 경우 이의를 제기할 수 없으며, 용역 공정률의 정도에 따라 용역비를 지급한다.

8) 당선자가 실시설계를 시행함에 있어 공사비(설계비)의 과다 증가를 유발하여 발주처가 당초 예산으로 사업수행이 어려울 경우 공모신청 내용의 허위 사항으로 간주하여 당선에 따른 설계권을 취소한다.

9) 계약의 당사자는‘설계공모지침서’,‘과업지시서’등을 준수하여야 한다.

10) 당선자가 설계를 진행할 수 없다고 판단되거나 당선자의 사정으로 실시설계가 수행되지 못할 경우 2등(우수작) 및 3등(가작)에게 순차적으로 설계의 권한을 부여할 수 있다. 이 경우 이미 상금을 지급한 경우에는 상금 금액만큼 공제한 금액을 설계비로 지급한다.

나. 설계 진행

1) 본 설계공모는 기본 및 실시설계를 위한 것으로 당선자는 진행과정에 따라 경기문화재단과 협의하여 설계를 추진하여야 함.

2) 당선자는 심사위원회의 지적사항, 경기문화재단의 요구사항 등을 종합하여 당선작에 대한 설계변경 및 보완이 필요한 경우 이를 반영하여야 함.

3) 과업기간 중 시행하는 건축심의, 경관심의, 실시계획인가 등 관련법 규정을 이행하여야 하는 경우, 경기문화재단에서 요구하는 필요한 자료를 제출하여야 하며 기타 각종 보고회 개최 등 과업으로 지시하는 전반적인 사항은 특별한 사정이 없는 한 이에 따라야 함.

4) 사업 진행에 필요한 각종 용역, 협의, 심의, 인·허가 등에 수반되는 설계도서 및 자료는 경기문화재단에 시기별로 제공하여야 함.

9. 기타 사항

가. 참가자는 설계공모에 등록함으로써 본 규정을 준수하는 것으로 간주되며 이 규정을 위반한 참가자는 자격을 상실하게 된다.

나. 기타 본 규정에서 명시하지 아니한 사항은 「지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준(행정안전부 예규 제134호, 2020. 12. 24.) 제7장 설계공모 운영요령」, ｢설계공모, 기본설계 등의 시행 및 설계의 경제성 등 검토에 관한 지침(국토교통부 고시 제2020-15호, 2020. 1. 13.)｣, 「건축설계공모 운영지침(국토교통부 고시 제2019-196호, 2019. 4. 30.)」을 준용한다.

다. 본 설계공모는 2개 업체 이상 응모해야 하며, 응모자가 2개 업체 미만인 경우에는 재공고할 수 있으며, 재공고 후에도 응모자가 2개 업체 미만인 경우 발주기관의 결정에 따라 진행한다.

라. 본 지침서의 문구 해석상 발주기관과 응모자간에 차이가 있을 경우에는 발주기관의 해석을 우선으로 하고, 기타 명시되지 않은 사항에 대하여는 발주기관이 정하는 바에 따라야 한다.

Ⅴ. 각종 서식

(서식 제1호)	건축설계 제안공모 응모신청서	- 참가등록시 제출
(서식 제2호)	대표자 선임계	- 참가등록시 제출
(서식 제3호)	설계공모 참여자 명단	- 참가등록시 제출
(서식 제4호)	공동응모협정서	- 참가등록시 제출
(서식 제5호)	청렴 서약서	- 참가등록시 제출
(서식 제6호)	사용인감계	- 참가등록시 제출
(서식 제7호)	위임장 및 재직증명서	- 참가등록시 제출
(서식 제8호)	건축설계 제안공모 서면 질의서
(서식 제9호)	건축설계 제안공모 제안서 제출서
(서식 제10호)	담당건축사 경력 및 실적
(서식 제11호)	심사번호 기재란 규격
(서식 제12-1호)	보관용 제안서 표지
(서식 제12-2호)	심사용 제안서 표지
(서식 제13호)	심사위원 위촉 동의 및 보안각서
(서식 제14호)	심사위원 기피․회피 신청서
(서식 제15호)	사전접촉 금지 서약서	- 참가등록시 제출
(서식 제16호)	사전접촉 여부 확인서

(서식 제1호)

건축설계 제안공모 응모신청서
※ 접수번호		(기재하지 말 것)
대 표 자	업 체 명			사업자등록번호
	대표자명			생년월일
	주 소			전화번호(FAX)
	E-mail
공동응모	업 체 명			사업자등록번호
	주 소			전화번호(FAX)
경기문화재단에서 주최하는 연천 DMZ 피스브릭하우스(PEACE BRICK HOUSE) 건축설계 제안공모에 있어서 입찰공고 및 설계지침서를 준수하여 응모할 것을 신청합니다. 첨부 : 등록서류(설계공모지침서 참조) ※ 공동응모자가 2개 업체 이상일 경우 공동응모협정서 및 관련 서류를 첨부할 것. 2021. . . 신청인(대표자) : (인) 경기문화재단 귀하
-----(인)-------절------취------선--------(인)----
응모신청 접수증
※ 접수번호							접 수 인
업 체 명			사업자등록번호
대표자명			생년월일
주 소			전화번호(FAX)

(서식 제2호)

대 표 자 선 임 계

건축사사무소명
대표자 성명		생년월일
주 소
근무처(연락처)		전화번호

상기 인을 『연천 DMZ 피스브릭하우스(PEACE BRICK HOUSE)』 건축설계 제안공모에 응모하는 대표자로 위임합니다.

2021.    .    .

1. 확인자 : 업체명                        대표자              (인)

2. 확인자 : 업체명                        대표자              (인)

경기문화재단 귀하

(서식 제3호)

건축설계 제안공모 참여자 명단

연번	소 속	직 위	성 명	주 소	전화번호

본인은 경기문화재단에서 시행하는 『연천 DMZ 피스브릭하우스(PEACE BRICK HOUSE)』 건축설계 제안공모에 공동응모함에 있어 모든 권한을 위임받은 응모대표자로서 참여자 명단을 제출합니다.

.    .    .

응모대표자 : 소속        직위        성명             (인)

경기문화재단 귀하

(서식 제4호)

공 동 응 모 협 정 서

제1조 (목적) 이 협정서는 『연천 DMZ 피스브릭하우스(PEACE BRICK HOUSE)』 건축설계 제안공모를    (     )와  (     )가 공동으로 응모하여 업무를 수행함에 있어서 각 업체 및 개인이 준수하여야 할 사항을 정함에 있다.

제2조 공동응모 대표업체(이하 대표업체와 같다)의 명칭, 사무소의 소재지 등은 다음과 같다.

1. 업  체  명 :

2. 소  재  지 :

3. 대표자성명 :

제3조 (공동응모의 구성원) 대표업체(자)를 제외한 공동응모업체(자)의 구성원은 다음과 같다.

○ 업체명 :                 (소재지 :              대표자 :       )

제4조 (대표업체의 권한) 대표업체(자)는 주관기관 및 제3자에 대하여 공동응모업체(자)의  구성원을 대표하여 문서의 제출 및 수령, 권리의 획득 및 포기 등에 관한 의사 표시 권한을 가진다.

제5조 (효력기간) 본 협정서는 당사자 간 서명과 동시에 발효하며, 공모의 이행으로 종결된다. 다만, 당선작으로 결정되어 건축설계를 수행할 경우에는 실시설계 종료 후 종결된다.

제6조 (의무) 공동응모업체(자)구성원은 제1조에서 규정한 목적을 달성하기 위하여 신의를 바탕으로 성실하게 필요한 모든 지식과 기술을 활용할 것을 약속한다.

제7조 (구성원 상호간의 책임) 구성원은 과업수행과 관련하여 제3자에게 끼친 손해 및  구성원이 다른 구성원에게 끼친 손해를 구성원 상호간 협의하여 배상한다.

제8조 (권리·의무의 양도제한) 구성원은 이 협정서에 의한 권리․의무를 제3자에게 양도 할 수 없다.

제9조 ①구성원 중 대표업체가 중도에 탈퇴하거나 그 일원의 탈퇴로 응모자격요건에 미달하게 될 경우에는 응모작품을 제출할 수 없다.

② 구성원 중 일원이 중도 탈퇴하였을 때에는 즉시 서면으로 신고하며, 탈퇴업체(자)를 다른 업체(자)로 교체할 수 없다.

제10조 (협정서 작성 및 보관) 위와 같이 공동응모 협정서를 체결하고 그 증거로 협정서 (   )통을 작성하여 각 협정서에 구성원이 기명날인 후 각각 보관한다.

2021.     .     .

○ 대표업체

업 체 명 :                   (전화번호)

소 재 지 :

대 표 자 :                   (인)

○ 공동응모업체

업 체 명 :                   (전화번호)

소 재 지 :

대 표 자 :                   (인)

경기문화재단 귀하

(서식 제5호)

청  렴  서  약  서

당사는 연천 DMZ 피스브릭하우스(PEACE BRICK HOUSE) 건축설계 제안공모와 관련하여 관계법령에 규정된 절차를 준수하여 공정하고 투명한 설계공모 심사가 되도록 아래의 사항을 준수하고, 만약 이를 위반할 시에는 관계법령에 따라 책임을 지고 이와 관련하여 일체의 민·형사상 이의를 제기하지 않겠습니다.

가. 특정인의 당선을 위한 담합 등 설계공모의 자유경쟁을 방해하는 행위나 불공정한 행위를 하지 않겠습니다.

나. 설계평가 심사과정에서 이유여하를 막론하고 심사위원이나 관계 공무원에게 금품, 향응이나 부당한 이익을 제공하지 않겠습니다.

2021.   .   .

	○ 대표업체	업체명 :
		대표자 :		(인)
	○ 공동응모업체	업체명 :
		대표자 :		(인)

경기문화재단 귀하

(서식 제6호)

사 용 인 감 계

사 용 인 감	인 적 사 항
	업 체 명 : 주 소 : 대 표 자 :

상기인은 위 인감을 연천 DMZ 피스브릭하우스(PEACE BRICK HOUSE) 건축설계 제안공모에 수반되는 모든 행위에 대하여 위의 인감을 사용하고자 하며, 동 인감을 사용함으로써 민․형사상의 문제가 발생할 경우 상기인이 책임질 것을 확약하고 이에 사용인감계를 제출합니다.

2021.   .   .

		주 소 :
		업체명 :
		대표자 :		(인)

경기문화재단 귀하

(서식 제7호)

위    임    장

위 사람을 본인의 대리인으로 정하여 연천 DMZ 피스브릭하우스(PEACE BRICK HOUSE) 건축설계 제안공모에 관련된 모든 권한을 위임합니다.

2021.   .   .

		업체명 :
		대표자 :		(인)

경기문화재단 귀하

재 직 증 명 서

성 명		생 년 월 일
부서 / 직위		소 속
주 소
재직기간

위와 같이 당사에 재직 중임을 증명합니다.

2021.   .   .

		업체명 :
		대표자 :		(인)

경기문화재단 귀하

(서식 제8호)

건축설계 제안공모 서면 질의서

대표자 (건축사)		(인)	신 청 접수번호
건축사사무소명			전화번호
E-mail			FAX번호
주소
지 침 서 (Page)	질 의 내 용

(서식 제9호)

건축설계 제안공모 제안서 제출서
※ 접수번호 : (기재하지 말 것)
작 품 제출자	대표 업체명
	대표자(건축사)
	소 재 지					전화
경기문화재단에서 시행하는 『연천 DMZ 피스브릭하우스(PEACE BRICK HOUSE)』 건축설계 제안공모에 제안서를 제출합니다. 첨부 1. 설계자의 경험 및 역량 관련 자료(원본 1부) - 심사용 담당건축사의 경력 및 실적<별지 제10호 서식> - 담당건축사의 유사용역실적 증명서 2. 설계공모 제안서<별지 제12호 서식> (원본 1부, 사본 12부 총 13부) ※ 원본 : 업체명 표기, 사본 : ‘경기문화재단’으로 표기 3 설계공모 제안서를 저장(PDF 파일)한 USB 1개 4. 응모 신청서 접수증 . . . 신청인 (인) 경기문화재단 귀하
절 취 선
건축설계 제안공모 제안서 접수증
접 수 번 호				접수일시				접 수 인
건축사사무소명
대표자(건축사)
소 재 지				전화번호

(서식 제10호)

담당건축사 경력 및 실적

성 명
생년월일
근무처주소지		(전화번호 : )			E-Mail		(휴대폰)
자 격 면 허	년 월 일		종 별	인 가 번 호		인 가 기 관
경 력	기간		근무처	부서		직위
유 사 프로젝트 실 적	사업명(공모명)			연면적		용역금액		발주처

※ 담당건축사의 경력은 경력관리수탁기관의 증명서로 확인하며, 설계분야 기간으로 평가

※ 유사프로젝트 실적은 담당건축사의 실적 만(최근 10년 이내)인정하되 아래의 3가지를 모두 제출하여야 함.

<첨부>

1. 담당건축사의 경력 : 경력증명서 1부(경력관리 수탁기관 발급)

2. 담당건축사의 유사프로젝트 실적 : 본 설계공모의 용도와 일치하거나 유사한 용도의 시설(문화 및 집회시설)로 경력증명서에 기재된 실적이여야 인정

가. 실적증명서(실적관리 수탁기관 발행) 또는 발주기관에서 발행한 기술용역이행 실적증명서 1부.

나. 해당실적 건축물 대장 1부.

(서식 제11호)

심사번호 기재란 규격

<심사번호 기재란 - 테두리선 1.0mm 진하게>

			30mm	20mm
							20mm
							30mm

주) 1. 표지A3, 장변가로, 표지는 백색아트지(200g), 내용은 백색백상지(100g)

2. 상기 외각선은 이해를 돕기 위한 것이며 제출 시 삭제해야 함.

(서식 제12-1호)

보관용 제안서 표지 (A3, 횡)

										위쪽 120 머리말 0
왼쪽 20			연천 DMZ 피스브릭하우스(PEACE BRICK HOUSE) 건축설계 제안공모 제안서									오른쪽 20
			대표 건축사사무소명
			대표자 성명
					-
										꼬리말 0 아래쪽 20

(단위 : mm)

1. 표지작성 프로그램은 한글프로그램을 기준으로 작성

2. 제본방법 : 무선좌철, 표지: 백색아트지(200g/㎡이하, 코팅불가)

3. 표지명 기입방법 : 표지글씨는 흑색, 글씨체는 바탕체(진하게), 글씨크기는 36포인트, 가운데 정렬, 장평100%, 자간 0%

※ 고유번호는 발주처에서 기재함.

4. 좌측 하단부에 고유번호 공란 표기(크기는 서식 제14호와 같음.)

5. 외곽선은 표지의 끝부분을 표시한 것으로 작성하지 않음

6. 대표 건축사사무소명 및 대표자 성명은 표지명 하단 중앙에 기존 서식을 유지하며 자유롭게 표기

(서식 제12-2호)

심사용 제안서 표지 (A3, 횡)

										위쪽 120 머리말 0
왼쪽 20			연천 DMZ 피스브릭하우스(PEACE BRICK HOUSE) 건축설계 제안공모 제안서									오른쪽 20
					-
										꼬리말 0 아래쪽 20

(단위 : mm)

1. 표지작성 프로그램은 한글프로그램을 기준으로 작성

2. 제본방법 : 무선좌철, 표지: 백색아트지(200g/㎡이하, 코팅불가)

3. 표지명 기입방법 : 표지글씨는 흑색, 글씨체는 바탕체(진하게), 글씨크기는 36포인트, 가운데 정렬, 장평100%, 자간 0%

※ 고유번호는 발주처에서 기재함.

4. 좌측 하단부에 고유번호 공란 표기(크기는 서식 제14호와 같음.)

5. 외곽선은 표지의 끝부분을 표시한 것으로 작성하지 않음

(서식 제13호)

심사위원 위촉 동의 및 보안각서

본인은 202 년   월   일 ∼ 202 년   월   일 「연천 DMZ 피스브릭하우스(PEACE BRICK HOUSE)」 건축설계 제안공모 심사위원으로 위촉됨을 동의하며 다음 사항을 준수할 것을 서약합니다.

1. 본인은 「연천 DMZ 피스브릭하우스(PEACE BRICK HOUSE)」건축설계 제안공모 제안서를 심사함에 있어 심사 상의 제반 보안 사항을 철저히 이행할 것임.

2. 본인은 보안사항을 외부에 누설시켜 중대한 문제점을 야기 시켰을 경우에는 보안관계 제 법규에 의거 처벌 받음은 물론 어떠한 제재조치를 당하여도 이의를 제기하지 않을 것임.

2021.   .   .

소 속 :
직 위 :
성 명 :		(인)

경기문화재단 귀하

(서식 제14호)

※ 제안서 접수 전까지 제출

심사위원 기피․회피 신청서

□ 사업명 : 연천 DMZ 피스브릭하우스(PEACE BRICK HOUSE) 건축설계 제안공모

□ 기피․회피 위원

성 명	소 속	기피․회피 사유 (※필수입력)

심사위원 ○○○을 위와 같은 사유로 연천 DMZ 피스브릭하우스(PEACE BRICK HOUSE) 건축설계 제안공모 심사위원에서 기피신청합니다.

첨부  기피사유 증빙자료 1부.

202 .   .   .

	제출자	소 속 :
		연락처 :
		직 위 :
		성 명 :		(인)

건축설계 제안공모 심사위원장 귀하

(서식 제15호)

※ 건축설계 제안공모 응모시 제출

사전접촉 금지 서약서

당사는 연천 DMZ 피스브릭하우스(PEACE BRICK HOUSE) 건축설계 제안공모와 관련하여 관계법령에 규정된 절차를 준수하여 공정하고 투명한 설계공모 심사가 되도록 아래의 사항을 확인하고, 만약 이를 위반할 시에는 관계법령에 따라 책임을 지고 이와 관련하여 일체의 민·형사상 이의를 제기하지 않겠습니다.

가. 설계공모 공고일로부터 작품심사일까지 위 공모와 관련되어 응모업체 관계자와 심사위원간 부당한 어떠한 형태(SNS, 무선, 유선, 방문, 면담 등)의 접촉도 일체 하지 않겠으며,

나. 설계평가 심사과정에서 이유여하를 막론하고 심사위원이나 관계 공무원에게 금품, 향응이나 부당한 이익을 제공하지 않겠습니다.

202 .   .   .

	○ 대표업체	업체명 :
		대표자 :		(인)
	○ 공동응모업체	업체명 :
		대표자 :		(인)

경기문화재단 귀하

(서식 제16호)

※ 건축설계 제안공모 제안서 접수시 제출

사전접촉 여부 확인서

당사는 연천 DMZ 피스브릭하우스(PEACE BRICK HOUSE) 건축설계 제안공모와 관련하여 관계법령에 규정된 절차를 준수하여 공정하고 투명한 설계공모 심사가 되도록 아래의 사항을 확인하고, 만약 이를 위반할 시에는 관계법령에 따라 책임을 지고 이와 관련하여 일체의 민·형사상 이의를 제기하지 않겠습니다.

가. 설계공모 공고일로부터 작품심사일까지 위 공모와 관련되어 응모업체   관계자와 심사위원간 부당한 어떠한 형태(SNS, 무선, 유선, 방문, 면담 등)의 접촉도 일체 하지 않았습니다.

202 .   .   .

	○ 대표업체	업체명 :
		대표자 :		(인)
	○ 공동응모업체	업체명 :
		대표자 :		(인)

경기문화재단 귀하